轻质白油安全操作制度

1. 必须严格按照操作说明或者安装人员的示范操作规范操作。
2. 灶具在不作业的情况下，应关闭所有的燃料开关和用电开关，特别是总燃料开关，由厨师负责检查操作。
3. 灶具在作业前应当查看地板和炉子以及燃料周边有无泄漏的燃料，如有泄漏的燃料，先关闭总阀，禁止使用明火，先用水冲洗燃料，再检查维护泄漏处，如不能自主维护的要立即上报维修。
4. 有使用蒸柜的，必须注意蒸柜在开油时不好观察，防止燃料开的太大，满出炉心，或者观察点火时人要距离观察口50厘米，以免烫伤等事故，如炉心内油量太多应该用抹布吸干净．使用时请检查水位。
5. 炉灶点火开关常开时，请不要用手或金属器具碰触点火针，以免触电，不要让脸和手太靠近炉口，以免火力开的太大烫伤。
6. 电压高于36伏，电流大于30豪安的电路线要避开燃料箱或燃料罐，以免线路碰电引起的事故；明火源要远离燃料箱或燃料罐以及燃料管道，明火靠得比较近的燃料罐要砌墙隔离。
7. 厨师负责灶具及燃料的日常安全检查。
8. 如因使用不慎引起燃料罐泄漏燃烧，应立即关闭总闸阀，同时用灭火器扑灭。